Особенности программы\*:

1. Приём заявок на желаемый сет принимаются на redbug.pro по форме:

***Тема письма:*** *Прошу изготовить сет. Акция «Собери Свой Сет».*

*«Здравствуйте! Прошу изготовить центробежный набор из:*

*- ссылка на модель (форма на сайте www.redbug.pro)*

*- ссылка на форму (форма на сайте www.redbug.pro)*

*- ссылка на форму (форма на сайте www.redbug.pro) … и т.д.*

*Также готов выслать Вам желаемую приманку (фото, размер, ссылка в интернете), отсутствующую на Вашем сайте, для её моделирования и включения в данный набор (****прим****: в случае если есть такое пожелание)»*

1. Принцип проектирования:

а) Один центробежный сет должен содержать приманки схожего размера и форм-фактора;

б) Продолговатые приманки (черви, слаги, виброхвосты), за счёт отсутствия дополнительных объёмных элементов, вмещаются в центробежную форму в большем количестве, чем объёмные приманки (раки, твистеры, имитация насекомых);

в) Количество моделей (внимание: не приманок!) в одной форме:

- до 3 дюймов – 4-6 штук

- от 3 дюймов – 3-4 штуки

г) Мы вмещаем в форму максимально возможное количество приманок и оставляем за собой право оценивать возможное общее количество и особенности размещения приманок в форме;

д) В отдельных случаях мы оцениваем возможность размещения приманок в форме и даём свои рекомендации;

e) Если проектирование невозможно или затруднительно – мы ответим Вам кратким отказом без уточнения подробностей;

ж) С большой вероятностью Вам будет отказано в изготовлении желаемого сета, если он состоит из моделей разного размера и форм-фактора, в количестве большем оптимального;

з) форма изготавливается под стандарты и универсальный фланец Redbug;

и) мы оставляем за собой право использовать любые конструкторские решения в изготовлении сета для достижения наилучшего результата.

к) если модель представлена на сайте, но нет необходимого Вам размера, во избежание возможного недопонимания, **сделайте на это акцент!** По умолчанию, в сет будет добавлена модель близкая по размеру к другим моделям из набора, на наше усмотрение.

1. \*\*Стоимость изготовления от 11990 рублей (для форм из искусственного камня).

- **11990 рублей** для стандартных наборов из простейших виброхвостов (и)или слагов без дополнительных элементов не более 3-ёх моделей в комплекте. Материал: искусственный камень; Стоимость такой же формы, выполненной из дюралюминия (Д16Т) - **24000 рублей**

- **12990 рублей** для вариантов, состоящих более чем из 3-ёх моделей в комплекте; содержащих объёмные приманки (твистеры, раки имитация насекомых, приманки с некоторым количеством сложных элементов и пр.). Материал: искусственный камень; Стоимость такой же формы, выполненной из дюралюминия (Д16Т) - **26000 рублей**

- **от 13990 рублей** для сложных вариантов, состоящих более чем из 3- ёх (4-6) моделей в комплекте со сложными конструктивными особенностями, значительно увеличивающими время на проектирование и последующее фрезерование. Материал: искусственный камень; Стоимость такой же формы, выполненной из дюралюминия (Д16Т) - **28000 рублей**

Предварительная стоимость изготовления определяется мастером - проектировщиком после ознакомления с вашим техническим заданием.

Мы начинаем проектирование только после внесения предоплаты не менее чем 50% от общей стоимости работ. Общая стоимость работ будет известна после изготовления формы. Мы сообщим Вам оставшуюся стоимость к оплате, которую необходимо будет внести непосредственно перед отправкой заказа.

**Важно: процессе изготовления Вашей формы мастер может столкнуться с неожиданными и непредвиденными техническими трудностями, в виду этого мы оставляем за собой право скорректировать договорную итоговую стоимость в сторону увеличения по результату моделирования и фрезеровки. С большой вероятностью она не будет превышать 15000 рублей(ис.камень)/30000 рублей (дюралюминий Д16Т)!**

Форма должна состоять из моделей (ориентируйтесь на формы под шприц), размещённых на сайте [www.redbug.pro](http://www.redbug.pro/). В случае необходимости дополнительного моделирования стоимость сета существенно возрастёт (обсуждается в индивидуальном порядке). При необходимости моделирования приманки, отсутствующей на нашем сайте, необходим её оригинал в количестве 2 штук, который требуется выслать нам по почте (адрес получателя – по запросу).

1. \*\*\* Срок изготовления - от 14 дней для стандартных сетов с простыми моделями, без дополнительного моделирования отсутствующих на сайте моделей и сезонной загруженности.

**Сроки могут существенно возрастать при возникновении указанных факторов!**

**Просим проявить терпение! Если существует договорённость об изготовлении формы или внесена предоплата, ваш запрос внесён в производственный план и находится в обработке! Мы работаем над Вашим заказом!**

1. Принимаем заказы на изготовление *эксклюзивных моделей* без последующего их тиражирования. Стоимость моделирования без ввода в ассортимент сайта: **от 5000 рублей/модель (без учёта стоимости фрезеровки). Сроки в этом случае обговариваются дополнительно и существенно увеличиваются относительно стандартных!**
2. *Изменения в конструкцию* («добавить плавничок и глазик», «убрать ребро», «удлинить хвостик» и подобные «заморочки») моделей вносим за дополнительную плату: **от 3500 рублей/модель**
3. Приманки в центробежной форме не содержат фирменную надпись и логотипы «Redbug».
4. Не наносим логотипы известных брендов!
5. Нанесение Вашего логотипа на тело приманки – от 1000 рублей за модель. **Предполагается значительное увеличение срока изготовления!**
6. Также рассматриваем изготовление сетов под шприц - не более 4 приманок в форме под общий литник. Стоимость сета «под ключ» – **3000 рублей.**
7. Изготовленные сеты (*если нет договорённости с заказчиком об обратном*)пополняют ассортимент сайта [www.redbug.pro](http://www.redbug.pro/). На них **устанавливаются цены, отличающиеся** от предложенных Вам и предусмотренных данной программой;
8. **Индивидуальные скидки на программу «Собери свой сет» не действуют**, действие других акций не распространяется.
9. Условия акции будут корректироваться по результатом её применения;
10. **Проектирование - сложная работа и иногда, Ваши ожидания могут не совпадать с конечным результатом. Поэтому, просим Вас проявлять терпение и уважение к труду проектировщика и фрезеровщика и, в случае возникновения спорных ситуаций, преподносить информацию в предельно корректной форме!**

**Мы обязательно найдём обоюдно выгодное решение!**